附件3

秸秆深翻还田技术指导意见

当前我区水稻、油菜、小麦秸秆以旋耕还田消化利用为主，此方式具有作业效率高、省时省力等优点，但秸秆长期旋耕还田会造成土壤耕层变浅、病虫草害加重、播种出苗质量下降、土壤蓄水保墒保肥能力降低。犁耕深翻可增加耕层深度，提高土壤的疏松性，促进土壤水、肥、气、热相互协调。为探索科学还田方式，现鼓励各街道（乡）开展秸秆全量深翻还田试验示范，特提供如下技术指导意见。

一、作业季选择

我区稻油、稻麦周年两熟生产中长期采用旋耕作业的地区可采用夏秋两季犁耕深翻秸秆还田耕作方式。

粘土地区和新开(复)垦、新旱改水田块以及犁底层较浅的田块宜在秋季进行单季犁耕深翻秸秆还田耕作方式，以利水田保水及防止陷车。

二、作业要点

犁耕深翻秸秆还田作业应结合土壤性质、气候条件、种植特点及后茬作物等因素，合理配置机具、因地制宜选用犁耕深翻秸秆还田技术路线。

土壤含水率对犁耕深翻秸秆还田作业质量影响较大，土壤含水率过高，会加重拖拉机负荷，影响后续整地质量;土壤含水率过低，会造成耕翻质量下降，甚至难以形成翻埋覆盖效果。夏季雨多时节(单次降雨量在15mm以上时)，宜在雨停后土壤含水率适宜时进行耕翻作业;秋季稻茬田土壤含水率较高，且易受连续阴雨天气影响，水稻收获前需搁田、适时断水，使土壤含水率处在适宜范围。

（一）适墒作业(土壤含水率<25％)

1.技术路线

(1)联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→犁耕深翻→施足基肥→适墒整地→机械播种、镇压→机械开沟。

(2)联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→犁耕深翻→旋耕施肥播种一体机作业(施足基肥)→机械镇压→机械开沟。

(3)联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→施足基肥→犁旋一体机作业→机械播种、镇压→机械开沟。

2.作业要求:收割水稻时秸秆切碎、匀抛，秸秆切碎长度≤10cm；耕深18-35cm(初耕阶段宜浅耕)，秸秆覆盖率≥90％；耕后地表平坦，播种后适墒镇压，根据播后土壤湿度情况选择是否窨水。

3、机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置;根据铧犁数量和土壤情况配备相应的动力；1L系列铧式犁、犁旋一体机等；旋耕机、圆盘耙;旋耕播种施肥(镇压)复式作业机、条播机等。

（二）高墒情作业(25％≤土壤含水率<35%)

1.技术路线：

(1)联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→犁耕深翻→晒垡→施足基肥→适墒整地→机械播种、镇压→机械开沟。

(2)联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→铧犁耕深翻→晒垡→适墒旋耕施肥播种一体机作业(施足基肥)→机械镇压→机械开沟。

(3)联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→犁耕深翻→晒垡→适墒整地→旋耕施肥播种一体机作业(施足基肥)→机械镇压→机械开沟。(适用于重黏土地区)

2.作业要求:收割水稻时秸秆切碎、匀抛，秸秆长度≤10cm；耕深18-35cm(初耕阶段宜浅耕)，秸秆覆盖率≥90％；耕后地表平坦，播种后适墒镇压。

3.机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；根据铧犁数量和土壤情况配备相应的动力；1L系列铧式犁等；旋耕机、圆盘耙；旋耕播种施肥(镇压)复式作业机、条播机等。

三、注意事项

1.机收前10天左右断水，遇雨及时排水，土壤含水率≥35％时，不宜进行犁耕深翻作业，宁迟勿烂。

2.犁翻深度应根据当地土壤特性、原有土壤耕作层深度来确定，一般以逐渐增加犁翻深度，加深耕作层为宜。

3.机具作业前，应做好犁铧的调整，免作业时出现立垡、回垡。

4.机具作业时，根据田块的具体形状确定作业路线，作业质量应达到：“深、平、透、直、齐、无、小”的七字要求：深：达到规定深度、深浅一致；平：地表平坦、犁底平整；透：开墒无生埂，翻垡碎土好；直：开墒要直，耕幅一致；齐：犁到头，耕到边，地头、地边整齐；无：无重耕、漏耕，无斜子、三角，无“桃形”；小：墒沟小、伏脊小。

5.稻秸秆还田强调播后适时、适墒镇压，确保种(根)土密接，促进壮苗。

6.肥料运筹在保持总氮量不变的前提下氮肥适当前移，在基肥中增施10％左右氮肥，以利于秸秆快速腐解。

7.健全沟系，排涝降渍，遇阴雨天气及时排出田间积.

8.根据整地质量、墒情等因素合理调节播种量和播种深度，确保适宜基本苗。